高州市近郊农旅好心产业融合发展带（X805、X808、X814 等道路提升改造项目）竣工环境保护验收意见

2026年7月22日，我单位根据《高州市近郊农旅好心产业融合发展带（X805、X808、X814 等道路提升改造项目）竣工环境保护验收调查报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、项目环境影响报告表和审批意见等要求，组织召开高州市近郊农旅好心产业融合发展带（X805、X808、X814 等道路提升改造项目）竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有高州市地方公路建设管理处（建设单位）、茂名市市政建设工程有限公司（施工单位）、湖北建科国际工程有限公司（设计单位）、茂名市新恒达技术服务有限公司（编制单位）、广东三正检测技术有限公司（监测单位）等单位的代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了项目配套的废气、废水、噪声、生态、固废、风险等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、项目环境影响报告表和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

高州市近郊农旅好心产业融合发展带（X805、X808、X814 等道路提升改造项目）位于广东省高州市南塘镇、山美街道、宝光街道，全长 32.868km ，共4条线路。线路具体如下：

（1）县乡道段：全长18.887km，起点于山美秧地坡拦河坝，沿鉴江西岸往北走向，沿线途经立铎、下六罗、上六罗、邓村、下朗村、池岸、柳村等，道路终点交于南塘镇大塘笃桥处的G207国道。

(2)乡村道段：全长13.094km，起于南塘大塘笃村附近，接本项目的县乡道（三级路），沿着现有的村道经周岸村、团结农场白石垌队、大塘、六堆、白沙、实充堂、 良久塘、凤凰园， 而后到达终点与G207国道相交。

（3）植物园－凤凰园道路段：长约438m，起于植物园，沿着现有土路接凤凰园进出道路。

（4）植物园-王老吉道路段：长约449m，起于植物园，沿着现有道路接正在施工的吉祥路。
（二）建设过程及环保审批情况

高州市地方公路建设管理处委托湛江市深蓝环保工程有限公司于2022年12月编制的《高州市近郊农旅好心产业融合发展带（X805、X808、X814 等道路提升改造项目）环境影响报告表》，2023年3月17日茂名市生态环境局高州分局以《茂名市生态环境局关于以告知承诺制审批形式对高州市近郊农旅好心产业融合发展带（X805、X808、X814等道路提升改造项目）建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审〔2023〕4号）批准了本项目的环境影响报告表。

2026年6月，我单位委托广东三正检测技术有限公司开展验收监测，并根据监测结果委托茂名市新恒达技术服务有限公司编制验收调查报告。

（三）投资情况

项目立项总投资8110.21万元，实际总投资8110.21万元，其中环保投资220万元，占总投资的2.71%。

（四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、生态、固废、风险等环境保护设施。

项目变更有关情况

项目实际建设内容与环评基本一致，不存在重大变更。

废气、废水、噪声、生态环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废气产排情况及治理措施

施工期：土方开挖、旧路破除等易产尘工序全程配备洒水车不间断洒水抑尘，保持作业面湿度，有效控制施工粉尘飞扬；建材运输车辆全部配备密闭篷布，合理控制装载量，避免物料沿途散落；优化运输路线与作业时间，尽量避开居民集中区等敏感路段通行；所有运输车辆出场前均经冲洗平台清洁车轮与底盘，全程加盖篷布密闭运输，杜绝泥土散落路面；安排专人每日清扫施工沿线路面，及时清理散落的泥土、砂石，减少车辆行驶产生的二次扬尘；施工结束后第一时间对所有临时占地进行场地清理，同步开展土地平整与植被恢复，恢复原有地面功能。沥青摊铺作业选择风力、扩散条件良好的时段开展，避开静稳不利气象；临近居民敏感点路段加强现场管控。在采取上述措施后，施工期大气对环境影响较小。

运营期：加强道路交通管理，沿线设置限速标志，规范行车秩序，保障车流顺畅通行，减少车辆怠速、缓行导致的尾气污染物累积排放。建立道路常态化清扫保洁制度，定期对路面进行清扫、洒水，及时清理路面散落物与积尘，降低路面尘粒负荷，从源头减少道路扬尘产生。做好日常路面养护维修，及时处置路面病害，保持路面平整完好，减轻车辆行驶颠簸产生的扬尘与尾气排放。道路两侧绿化带栽种了兼具滞尘与尾气吸附能力的乔、灌树种，形成多层次植被群落，充分发挥植被对环境空气的净化功能，有效降低汽车尾气对沿线大气环境的影响。本项目的建设不会对周围环境空气质量造成较大的影响。

（二）废水产排情况及治理措施

施工期：施工及管理人员全部租住沿线周边居民民房，生活污水依托民居化粪池及村镇现有污水处理系统处理，未新增生活污水排污口； 车辆出场前统一冲洗保洁；车辆冲洗废水、机械跑冒滴漏及雨水冲刷产生的施工废水，经排水沟汇入沉砂池沉淀处理后，全部回用于场地洒水降尘、路面养护；施工场地内修建雨水排水明渠，明渠两端配套沉砂池并安装泥土过滤网，雨水经沉淀后有序排入就近雨水渠；安排专人定期清理沉砂池淤积污泥，保障排水通畅。在采取上述措施后，施工期废水对环境影响较小。

运营期：定期对道路两侧边沟、截水沟及涵洞进行清淤、疏通与维护，保障排水系统通畅，路面径流通过路基边沟有序收集后就近排入周边河涌与自然沟渠，未出现路面雨水漫流、冲刷边坡及污染周边农田的情况；全线道涵洞均纳入日常管养范围，定期清理涵洞内淤积杂物，保障原有农田灌溉、自然排涝功能正常。在采取上述措施后，运营期废水对环境影响较小。

（三）噪声环境影响及治理措施

施工期：建设单位统一规划施工场地布局，合理排布施工工序与设备使用计划，避免多台高噪声设备同时集中作业，降低噪声叠加影响；严格执行施工时段管控，高噪声作业全部安排在昼间，中午 12:00-14:00、夜间 22:00 - 次日 7:00 禁止高噪声作业；邻近村庄等敏感点的施工段，全部选用低噪声施工机械与工艺，严禁使用国家淘汰的高噪声设备；定期对设备检修、润滑、紧固，设备安放稳固并配套减振基座，有效降低运行振动噪声；优化施工运输组织，减少夜间建材运输量；车辆行经居民区、村庄路段时限速行驶、禁止鸣笛，定期维修养护车辆，降低交通噪声影响。在采取上述措施后，施工期噪声对环境影响可得到有效控制。

运营期：沿线村庄、居民集中区等敏感路段均按环评要求设置了限速、禁止鸣笛标志，并纳入日常交通巡查管理，督促过往车辆减速慢行、禁止鸣笛，从声源端控制交通噪声排放；绿化降噪功能发挥：道路两侧乔灌结合的绿化带持续发挥隔声降噪作用，通过植被对声波的吸收、阻隔作用削弱交通噪声传播，降低对沿线敏感目标的影响。

（四）固体废物环境影响及防范措施落实情况

施工期：施工场地设置分类生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门定期清运；施工过程中加强人员管理，严禁随意丢弃垃圾，保持场地整洁。旧路破除产生的弃渣、淤泥，优先筛选可回用部分用于路基填筑、场地平整；不可回用的建筑垃圾每日及时清理，采用密闭车辆运输至指定建筑垃圾消纳场规范处置。

运营期：道路通车使用后，道路上的固体废物主要来自路面地面磨损及坠落物等。运营期间定期对路面进行清扫工作，清扫地面垃圾可使用扫地车等形式，产生的清扫路面垃圾统一送往垃圾填埋场由环卫部门处理。

（五）生态环境影响及防范措施落实情况

施工期：本项目为既有道路升级改造工程，施工活动严格限定在道路红线范围内，所有施工生产区、临时堆土点、施工便道均利用既有道路及红线内闲置场地布设，未超范围占用周边农田、林地，最大限度压缩了施工扰动面积，避免了对原生植被与农业用地的额外破坏。

路基拓宽、边坡开挖施工前，施工单位对作业区域的表层熟土进行统一剥离，集中堆放并采用防尘网全覆盖防护；施工结束后，剥离表土全部回用于边坡绿化覆土、临时占地复垦，实现了表土资源的循环利用。全线临时占地在施工完毕后均完成场地清理与植被复绿，生态恢复效果良好。

施工过程遵循“边开挖、边防护”原则，土质边坡开挖后及时实施喷播植草防护，石质边坡同步推进工程支护与生态修复；

运营期：建立道路沿线植被定期养护机制，运营初期对植草边坡采取覆膜防护措施，保障植被成活率；定期对道路两侧绿化带、边坡复绿植被进行巡查，及时对枯死苗木、草皮进行更换补种，逐步营造乔灌草结合的多层次植物群落，持续发挥生态防护与景观提升作用；定期对截水沟、排水沟、边坡防护工程等水土保持设施进行巡检与清淤维护，保障排水通畅、防护结构完好，有效控制降雨冲刷造成的水土流失，沿线农田、水体未受道路运营带来的水土流失影响。

环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

（一）废气污染物达标排放情况
监测结果表明：各监测点的SO2、CO、NO2、TSP和PM10的浓度监测值均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。项目现阶段交通量不大，汽车尾气对周围的环境空气质量没有明显影响。另外，项目道路两侧绿化较好，树木茂盛，道路沿线植被对有毒有害气体有吸附净化的作用，可有效减轻运营期汽车尾气对沿线环境空气质量的影响。

（二）废水污染物达标排放情况

监测结果表明：公路项目河流pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类，南塘河段可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；南塘河支流可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；鉴江（立铎村）断面位可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。。

（三）噪声污染物达标排放情况

由沿线各个敏感点的监测结果可以看出：学校、村庄等敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

（四）固体废物环境影响情况

项目运营期产生的路面垃圾，纳入城市环卫管理范围，由环卫部门统一清扫、收集，以保证路面整洁。

（五）污染物排放总量

本项目为非污染物项目，根据环境影响报告表及其批复，不设废气和废水污染物总量控制指标。

（六）环境风险防范措施落实情况

已按《高州市近郊农旅好心产业融合发展带（X805、X808、X814 等道路提升改造项目）环境影响报告表》要求落实。

存在的主要问题

无。

其他需要说明的事项

无。

验收结论

高州市近郊农旅好心产业融合发展带（X805、X808、X814 等道路提升改造项目）在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；

（二）接受环境保护主管部门的监督管理。

（三）加强维护公路边坡的绿化，植被养护。

（四）建议在桥梁附近排水工程排入沿线水体的出口处设置小型沉砂隔油池，缓解危险运输事故等对沿线水体的潜在影响。

（五）加强边坡绿化和修复，提高边坡的稳定性，同时减少水土流失和环境污染，促进沿线生态环境的改善‌。防止水土流失，降低对周边生态环境影响。
附：建设项目竣工环境保护验收签名表
高州市地方公路建设管理处（章）
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