广东琥锋镁生物科技有限公司
生物有机肥生产线项目
竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2026年10月14日，我公司组织召开广东琥锋镁生物科技有限公司生物有机肥生产线项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有广东琥锋镁生物科技有限公司（建设单位）、广东森泓检测技术有限公司（验收监测单位）等代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了本项目配套的废气、废水、噪声、固废等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告表和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：
1、 工程建设的基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
广东琥锋镁生物科技有限公司位于茂名市电白区树仔镇325国道（现228国道）北面登楼村委会中村，地理位置为东经111°12'35.110"，北纬21°32'12.452"。项目占地面积2200.6m2，建筑面积2209.55m2。项目总投资2280万，其中环保投资30万，占总投资1.32%，项目主要从事有机水溶肥制造，年产有机水溶肥料30000t，其中：有机水溶肥料25000吨/年，中量元素水溶肥2500吨/年，大量元素水溶肥2500吨/年。
（二）建设过程及环保审批情况
本项目于2025年8月7日由广东环科技术咨询有限公司完成《广东琥锋镁生物科技有限公司生物有机肥生产线项目环境影响报告表》编制，并于2025年9月17日通过茂名市生态环境局电白分局审批，详见茂环（电白）审【2025】12号；项目于2026年3月19日取得排污许可证，证书编号：91440904MAECCAY378001U。。
2026年9月委托广东森泓检测技术有限公司进行项目竣工环境保护验收监测工作，根据监测结果，由建设单位编制本验收监测报告。
（三）投资情况
项目工程实际总投资2280万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资1.32%。
（四）验收范围
本次验收范围为项目的废气、废水、噪声、固废治理设施。
2、 项目变更有关情况
主要设备变化：①经实际工艺优化，本项目所用有机原料均已做预处理，采用大功率机械搅拌，常温条件下即可实现物料充分溶解混合，产品指标达标，因此投料工序不再需要加热，项目取消设置天然气锅炉，同时取消天然气储罐及锅炉废气排放口；②增加2个备用液体原料罐（20m³/个）。
项目平面布置分布变化：①原料罐由“位于车间内北侧生产区”变动为“2个原料罐位于生产车间北侧生产区，2个原料罐位于原料区东南侧，6个原料罐位于厂区西北侧”；②一般固体废物暂存间由“位于生产车间西北角”变动为“位于生产车间东北角”；③危险废物暂存间由“位于生产车间西北角”变动为“位于生产车间东北角”；④DA001排气筒位置往西南位置变动约10米；⑤废水一体化设施由位于“原料区西北侧”变动为“厂区西北侧”；⑥三级化粪池位置由位于“厂区西南侧”变动为“厂区西北侧”。
根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）> 的通知》（环办环评函〔2020〕688 号），以上变动不属于重大变动。
3、 废气、废水、噪声、固废环境保护措施及环境风险防范措施落实情况
（一）废气排放情况及治理措施
排放情况：本项目运营期水溶肥生产线中微量、中量和大量元素原料在投料过程中产生颗粒物，其余主要原料鲜鱼浆、碳水化合物液体、氨基酸液均为液态，无颗粒物产生。鲜鱼浆、碳水化合物液体、氨基酸液等储存和使用过程产生少量氨、硫化氢和臭气浓度。
废气治理：（1）项目粉料原料上料过程为全封闭输送形式，产生少量粉尘，通过原料增湿等措施后，粉尘排放量较少，这部分投料粉尘无组织排放。（2）恶臭废气经水洗喷淋塔（PH 调节）+生物滴滤塔处理后经15米排气筒高空排放。
（二）废水排放情况及治理措施
排放情况：本项目的废水为生产用水、员工日常生活用水、冲洗地面用水。
治理措施：①清洗废水：生产设备清洗废水主要含有水溶肥，全部收集后回用于生产，不外排。车间地面需要保持干燥整洁，定时清扫，不用水。
②生活污水、拖洗废水、喷淋废水经过三级化粪池和一体化设施处理，回用于厂区西北侧的农林地。
（三）噪声排放情况及治理措施
排放情况：本项目噪声源均安置在厂房内，噪声的性质主要为设备运行过程中产生的机械噪声，以及搬运设备、物品时碰撞产生的噪声。
治理措施：①选择低噪声型设备，在高噪声设备上安装隔声垫，采用隔声、吸声、减震等措施：
②根据厂区实际情况和设备产生的噪声值，对厂区设备进行合理布局，对厂房密闭，降低噪声对外环境的影响。
③加强设备管理，对生产设备定期检查维护，加强设备日常保养，及时淘汰落后设备；加强员工操作的管理，制定严格的装卸作业操作规程，避免不必要的撞击噪声。
④调整生产时间，企业仅在昼间生产。
（四）固废排放情况及治理措施
排放情况：本项目营运期固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物和危险废物。
治理措施：本项目生活垃圾交由环卫部分处理；废包装材料收集后统一交由物资回收公司回收处理；废弃包装桶交由供应商回收处理；危险废物分类收集，暂存危废暂存间，统一交给资质单位收集处理（验收期间未产生危险废物）。
（五）环境风险防范措施落实情况
已按项目的环评及批复要求落实。
4、 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响
（一）污染物达标排放情况
1、废气
（1）有组织废气
监测结果表明，有组织废气处理前采样口氨监测浓度为9.17～9.76mg/m3，排放速率0.038～0.043kg/h；硫化氢监测浓度为2.58～3.32mg/m3，排放速率0.011～0.015kg/h；臭气浓度监测浓度为1737～1995（无量纲）。
有组织废气处理后采样口氨监测浓度为0.80～0.98mg/m3，排放速率3.2×10-3～4.0×10-3；硫化氢监测浓度为0.285～0.329mg/m3，排放速率1.1×10-3～1.4×10-3kg/h；臭气浓度监测浓度为724～851（无量纲）；均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
（2）无组织废气
监测结果表明，厂界无组织颗粒物监控浓度为0.279～0.373mg/m3，满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）无组织排放监控浓度限值；厂界无组织臭气浓度监控浓度为小于10（无量纲）；厂界无组织氨浓度监控浓度为0.091～0.128mg/m3；厂界无组织硫化氢浓度监控浓度为0.008～0.016mg/m3；均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值。
2、 废水
监测结果表明，项目废水（生活污水、拖洗废水、喷淋废水）采样口pH监测浓度为6.8～5.9、 SS监测浓度为31～46mg/m3、CODCr监测浓度为162～179mg/m3、BOD5监测浓度为74.8～78mg/m3、氨氮监测浓度7.04～7.76mg/m3、阴离子表面活性剂监测浓度为1.61～1.90mg/m3；均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表 1“旱地作物”限值。
4、噪声
监测结果表明，项目厂界东面噪声昼间56～57dB（A），夜间不大于48dB（A）；厂界南面噪声昼间59～61dB（A），夜间49～50dB（A）；厂界西面噪声昼间不大于57dB（A），夜间不大于48dB（A）；厂界北面噪声昼间57～58dB（A），夜间46～47dB（A）；项目东、西、北侧均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准；南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准。
5、固废
本项目验收期间固体废物暂存和处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，一般固废处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。
（二）污染物排放总量
（1）废水：生活污水、拖洗废水、喷淋废水经过三级化粪池和一体化设施处理，回用于厂区西北侧的农林地。故不单独申请废水项目总量。
（2）废气：根据《广东省环境保护“十四五”规划》(粤环[2016]51号)的要求，非甲烷总烃、氮氧化物为总量控制指标因子。故不单独申请废气项目总量。
（三）存在的主要问题
无。
5、 其他需要说明的事项
无。
6、 验收结论
广东琥锋镁生物科技有限公司生物有机肥生产线项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。
7、 后续要求
（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。
（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

广东琥锋镁生物科技有限公司（章）
                          2026年10月14日
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