茂名市金船塑胶制品有限公司年产800万个手机壳建设项目竣工环境保护验收意见

2026年9月23日，茂名市金船塑胶制品有限公司根据茂名市金船塑胶制品有限公司年产800万个手机壳建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下： 

一、工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名市金船塑胶制品有限公司成立于2024年4月16日，位于茂名市茂南区金塘镇百福堂工贸加工区东区1号1栋102。中心坐标：东经110度49分33.184秒，北纬21度43分10.887秒。项目总占地面积15542.85平方米。总占地面积约15542.85平方米，建筑面积22000平方米。项目主要从事手机壳的生产，主要建设内容包括化学品仓库、注塑车间、喷漆车间、半成品仓、成型车间、包装车间、工模房、环保处理设施及综合办公区，购置注塑机、碎料机、混色机、自动喷漆设备、炼胶机、成型机、烘干线等核心生产设备，年产硅胶手机壳400万个、TPU手机壳400万个。项目总投资300万元，其中环保投资15万元，占总投资5%。项目劳动定员200人，均不在厂内住宿；项目内设有餐厅，用餐员工人数为200人。年工作时间为300天，一班制，日工作8小时。
（二）建设过程及环保审批情况

2026年4月，茂名市金船塑胶制品有限公司委托粤环通（广州）环保科技有限公司编制完成了《茂名市金船塑胶制品有限公司年产 800 万个手机壳建设项目环境影响报告表》。该项目于2026年5月20日取得茂名市生态环境局《关于茂名市金船塑胶制品有限公司年产800万个手机壳建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（茂南）审〔2026〕10号）。

2026年8月25日，茂名市金船塑胶制品有限公司按照《排污许可管理条例》（2021年1月24日）、《排污许可管理办法（试行）》（2019年修改，2019年8月22日实施）及其他文件要求，申请排污许可证（证书编号：91440902MADGU87A7R001X）。

本建设项目于2026年5月开工建设，于2026年7月试运营。环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（三）投资情况

项目实际总投资300万元，其中环保投资约15万元。
（四）验收范围

本项目验收范围与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致，主要变动情况为：①危废间废气引至注塑生产线1合并排放，原因是危废间产生的污染物的量很少，合并至注塑生产线1经“二级活性炭吸附”处理后排放；②注塑车间注塑生产线3：增加多一套废气处理措施，原因是缩短收集距离，增大风量，提高收集效率与处理效率。③喷漆车间1：增加1套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”和1套喷淋柜，原因是提高收集效率，优化处理工艺。④喷漆车间2：增加1套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”，原因是提高收集效率，优化处理工艺。⑤危废暂存间废气：由独立排放改为引至注塑生产线1合并排放，原因是危废间产生的污染物的量很少，合并至注塑生产线1经二级活性炭处理后排放。其他辅助工程及配套设施均未发生变动。
项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（1）废水

项目生活污水经一体化污水处理设备（调节池－厌氧缺氧好氧（A2/O）－沉淀池－-二沉池）处理后回用于厂区周边绿化灌溉，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准。因此，本项目产生的废水不会对项目周边地表水环境产生较大影响。

（2）废气

①DA001、DA002、DA003、DA008注塑车间废气 

项目注塑车间注塑生产线1废气各工件出口处设有“方形集气罩”形成外部集气罩进行收集，收集后经二级活性炭吸附（TA001）处理，危废间废气收集后引至注塑生产线1，经二级活性炭吸附（TA001）处理，一同通过1根15m高排气筒（DA001）排放；注塑车间注塑生产线2废气各工件出口处设有“方形集气罩”形成外部集气罩进行收集，收集后经二级活性炭吸附（TA002）处理，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；注塑车间注塑生产线3废气各工件出口处设有“方形集气罩”形成外部集气罩进行收集，收集后经二级活性炭吸附（TA003、TA008）处理，分别通过1根15m高排气筒（DA003、DA008）排放。
②DA004喷漆车间1废气、DA005喷漆车间2废气

喷漆车间1内喷漆废气和烘干废气进行整体负压收集，并在工件出口处设置集气罩，喷漆车间1整体负压收集尺寸为400m2×2.35m；收集后经水帘柜预处理后进入2套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置（TA004、TA009）”处理，然后进入喷淋柜（TA010）处理后通过15m高排气筒DA004排放；喷漆车间2内喷漆废气和烘干废气进行整体负压收集，并在工件出口处设置集气罩，喷漆车间2整体负压收集尺寸为400m2×2.35m；收集后经水帘柜预处理后进入2套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置（TA005、TA011）”处理后通过15m高排气筒DA005排放。
③DA006成型车间废气

成型车间（混合炼胶、模压成型）各工件出口处设有“方形集气罩”形成外部集气罩进行收集，收集后通过“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置 ”（TA006）处理后通过1根15m高排气筒（DA006）排放。
④DA007食堂油烟废气

项目食堂油烟采用高效油烟净化器（TA007）处理后引至楼顶（DA007）排放。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于注塑机、液态机、破碎机、混色机、喷漆机、炼胶机、成型机、压缩机、磨床、焊机、切割机、打标机等设备运行的噪声，声源强度75-85dB(A)之间。通过采用低噪声设备、大型设备和高噪声设备采取基础减振，通过对厂区设备合理布局，做好日常维护，充分利用距离衰减和墙体隔声等措施降低噪声。
（4）固体废物

生活垃圾交由环卫部门清运。

一般工业固废：废包装材料、废塑料边角料、废硅胶边角料、废金属边角料、废模具、废砂纸、金属粉尘分类收集后暂存在一般固废间，定期交由资源回收公司回收处置。

危险废物：废原料桶漆渣（含水）、废干式过滤器介质（废分子筛）、含油废抹布/手套、废活性炭、机加工铁屑（含机加工废液/油）分类收集后暂存在危废间，定期交中机科技发展（茂名）有限公司处置。

项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染，对周围环境影响不大。（四）其他环境保护设施

建设单位在施工期间，将环境管理内容纳入日常施工管理范围，施工期各环保措施及设施基本按环评报告及批复文件要求进行了落实，无环境污染事件、环保处罚和环保投诉。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

本项目废水排放口DW001水污染物排放浓度范围为：pH：7.2~7.5（无量纲），悬浮物：53～66mg/L，化学需氧量：147～164mg/L，五日生化需氧量：56～66mg/L，氨氮：14～16.4mg/L，总磷：0.8～1.0mg/L。本项目生活污水中各污染物排放浓度均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准。
2、废气

无组织废气颗粒物排放浓度范围为：0.322~0.645mg/m3；非甲烷总烃浓度范围为：0.41~1.32mg/m3；总VOCs浓度范围为：0.012~0.031mg/m3；臭气浓度：＜10~15（无量纲）。

本项目无组织废气非甲烷总烃颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9企业边界大气污染物浓度限值、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 6 现有和新建企业厂界无组织排放限值及广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值较严值；VOCs执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）“表 1 恶臭污染物厂界标准值”。
有组织废气：注塑车间注塑生产线1废气、危废间废气处理后（DA001）的非甲烷总烃排放浓度：2.1~3.28mg/m3，排放速率：0.0358~0.051kg/h；酚类排放浓度：0.510~0.647mg/m3，排放速率：0.0083~0.0101kg/h；氯苯类排放浓度：0.050~0.068mg/m3，排放速率：0.0008~0.0011kg/h；臭气浓度：331~483（无量纲）。

注塑车间注塑生产线2（DA002）的颗粒物排放浓度：3.2～3.9mg/m3，排放速率：0.047～0.059kg/h；非甲烷总烃排放浓度：2.11~2.84mg/m3，排放速率：0.0311~0.0422kg/h；酚类排放浓度：0.518~0.682mg/m3，排放速率：0.0075~0.0101kg/h；氯苯类排放浓度：0.036~0.067mg/m3，排放速率：0.0005~0.0010kg/h；臭气浓度：386~543（无量纲）。

注塑车间注塑生产线3（DA003）的颗粒物排放浓度：3.6～4.5mg/m3，排放速率：0.058～0.074kg/h；非甲烷总烃排放浓度：1.49～2.22mg/m3，排放速率：0.0238～0.0369kg/h；酚类排放浓度：0.428～0.511mg/m3，排放速率：0.0069～0.0082kg/h；氯苯类排放浓度：0.034～0.052mg/m3，排放速率：0.0006～0.0008kg/h；臭气浓度：311~372（无量纲）。

喷漆车间1（DA004）的非甲烷总烃排放浓度：1.16～1.74mg/m3，排放速率：0.0313～0.0448kg/h；颗粒物排放浓度：10～14mg/m3，排放速率：0.2734～0.3733kg/h；VOCs排放浓度：1.18～1.48mg/m3，排放速率：0.0319～0.0395kg/h；臭气浓度：377~550（无量纲）。

喷漆车间2（DA005）的非甲烷总烃排放浓度：1.30～1.95mg/m3，排放速率：0.0310~0.0466kg/h；颗粒物排放浓度：12～15mg/m3，排放速率：0.3002～0.3666kg/h；VOCs排放浓度：1.27～1.45mg/m3，排放速率：0.0313～0.0354kg/h；臭气浓度：439~618（无量纲）。

成型车间（DA006）的非甲烷总烃排放浓度：1.59～1.92mg/m3，排放速率：0.0120~0.0148kg/h；臭气浓度：322~448（无量纲）。

油烟废气处理后（DA007）油烟排放浓度：0.7～1.3mg/m3。

注塑车间注塑生产线3废气处理后（DA008）的非甲烷总烃排放浓度：0.38～0.62mg/m3，排放速率：0.0029～0.0048kg/h；酚类排放浓度：ND；氯苯类排放浓度：ND；臭气浓度：211~261（无量纲）。

监测结果表明：本项目VOCs、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024年修改单）表 4大气污染物排放限值、广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值；颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 最高允许排放浓度标准限值（中型规模）。
3、噪声

监测结果表明：本项目东侧、南侧、北侧厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；西侧厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。
（二）污染物排放总量

1、水污染物排放总量核算

本项目建成后，生活污水经一体化污水处理设备（调节池－厌氧缺氧好氧(A2/0)－沉淀池－-二沉池）处理后回用于厂区周边绿化灌溉，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准，因此本项目不再另设CODCr和NH3-N的总量控制指标。
2、大气污染物排放总量核算

根据环评及批复，本项目大气污染物排放总量控制指标为非甲烷总烃和VOCs。本项目建成后，项目大气污染物新增V0Cs排放量2.42吨/年，从2022年老旧机动车注销淘汰减排量进行等量替代。
根据验收期间监测结果，对项目有排放量要求的新增V0Cs进行核算，污染物排放量均满足环评及批复总量控制要求。
五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目废气、废水和噪声经处理后均能够达到相关排放标准，未对周边环境产生明显影响。

六、验收结论

本项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

七、后续要求

工程正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；进一步完善环境风险防控工作，做好应急物资储备，定期进行应急演练，提高突发环境事件应急处置能力；按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理等。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表
茂名市金船塑胶制品有限公司（章）

                                                                         2026 年   9  月 23日   
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